附件1：

大连海洋大学大黑石校区垃圾分类亭技术参数及要求

一、垃圾分类亭结构参数和要求

1.垃圾分类站可隔装五个垃圾桶，左右两侧为有害垃圾和可回收垃圾，长宽高尺寸约为：4220\*1060\*2200，顶棚尺寸约为： 4820\*1664 。主材为：方管和钢板。

2.立柱：立柱采用国产80\*80\*2.5（实厚）优质镀锌方管制作，上端倒40\*40\*45º角（单面）封头，满焊、打磨光滑，不得漏水。

3.上中两层横向连接，采用国产80\*80\*2.5（实厚）优质镀锌方管连接，和立柱连接处需满焊，不得有漏焊、气孔。

4.底部连接：采用国产60\*60\*2.5（实厚）优质镀锌方管连接和立柱处需满焊，不得有漏焊、气孔。底部连接距地面不得大于100毫米。

5.墙面：墙面采用国产2.0优质冷轧钢板折弯成型，每块板之间要留20毫米间隙。

中间上部4块板，中间下部8块，危险品，可回收品储藏间上下墙面各两块板。

有害垃圾和可回收垃圾内侧各开一个门，门的尺寸约750\*1660 mm，上锁，门采用国产优质镀锌方管40\*60\*2.5（实厚）制作。内铺2.0冷轧板。危险品，可回收品储藏间正面留有投放口尺寸400\*500，投放口设门，门只能往里开不能往外开。

6.顶棚；顶棚前面与两侧选用40\*80\*2.5国产优质镀锌方管，后面选用40\*60\*2.5镀锌方管，支撑顶棚的立柱及横梁选用80\*80\*2.5（实厚）镀锌方管，其余采用40\*60\*2.5镀锌方管，顶棚铺2.0冷轧板，所有与梁接触的位置折弯焊接，下面衬20\*20\*2镀锌方管，泄水端折返水弯。顶棚和板连接处贴丁基防水胶带。

7.垃圾房立面、侧面布置有包括各种垃圾分类及环保宣传标识。

8.制作单位负责现场安装及调试。

9.垃圾桶之间用20\*20\*2方管间隔，正面挂铁链防止垃圾桶被大风吹倒。

10.负责垃圾桶配置工作。

注：以上规格单位均为mm。参考样式如下：

****

**二、技术要求**

1.成交后，成交人自行现场踏勘，根据现场实际情况，提出优化产品方案。优化产品方案后价格不变。

2.交货时间：2025年8月20日前完成，成交人应保证在要求时间内完成全部货物的供货及安装,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

如遇特殊情况，学校推迟安装时间，成交方应妥善完好存放产品,以学校最终通知送货时间为准。供货安装完成时间每延后一天，成交人需向采购人支付合同总价款5%的违约金。若逾期超过10日，采购人有权解除合同要求成交方按照合同总价款的20%予以赔偿，且履约保证金将不予退还。

3.交货地点：大连海洋大学指定地点

**三、售后服务要求**：

售后响应处理速度承诺:提供电话技术支持。对于电话方式或远程方式无法解决的问题时，电话响应时间三天内修复，特殊情况无法修复的，应采取应急措施保证产品正常使用。

**四、质量保证期要求**

（1）本项目免费质量保证期要求不低于1年，免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。

**五、项目验收**

（1）验收标准：按照《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求。

（2）组织验收主体：大连海洋大学。

（3）验收方式：采购人自行组织验收。

货物全部完成供货、安装完成后，由供货商向采购人提出验收申请，项目单位同意后，采购人组织有关人员进行验收，采购人根据采购文件、报价文件、合同等项目文件约定内容对项目进行验收。

（4）如验收达不到规定要求，采购人有权拒绝付款，成交报价人若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

**六、其他责任条款**

1.有关牢固以及其他质量问题，对我校学生及教职员工造成人身或者财务损伤的，一切责任由成交方承担。同时，成交方按发生金额的1倍金额支付采购人。

2.成交方承担工作人员的合法与安全用工，成交方所有人员安全事故均与采购人无关。

**七、评分方法**

本项目采用综合评分法，得分高者为最终成交供应商。

基本评分标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **分项名称** | **满分****分值** | **评分标准** |
| 价格 | 报价 | 30分 | 报价人报价得分＝（报价基准价/报价）×30分1.报价基准价为满足报价文件要求且价格最低的报价；2.报价为报价函中总价，报价超限价无效。 |
| 技术 | 满足产品技术参数要求的情况 | 20分 | 报价产品对报价文件“附件1中的要求”的响应程度进行评审：1.完全满足的得20分，在此基础上：每有一项参数不满足扣1-5分，扣完为止。2.本项最多得20分，最少得0分。 |
| 实用、外观（结合报价单位提供的样品） | 10分 | 评标委员根据投标人所提供产品图纸展现的垃圾分类站外观美化整体效果，有明确的垃圾分类标识，新颖的环保宣传内容，各项标识和宣传内容要符合相关规定要求。1.所投产品整体美观、分类标识齐全、宣传内容新颖的，得10分；2. 所投产品上述方面较好的，得7分；3.所投产品上述方面一般的，得4分。4.无产品图纸的，得0分 |
| 项目实施方案及供货期限保证措施 | 10分 | 报价人应当针对本项目提供以下完善的供货安装方案及供货期限保证措施，内容至少包含①供货流程；②供货人员安排及供货期限保障；③安装方案等要点上述3项内容中：（1）内容完整且阐述详细，完全符合项目要求得10分；（2）每有一项内容缺失扣3分；（3）每有一处内容存在不足或不符合本项目要求扣1分，扣完为止。（4）未提供方案的不得分。 说明:内容存在不足或不符合本项目要求指以下情形中的任意一项:内容不切合实际、内容描述不合理、内容针对性差、内容不适用本项目特性、内容生搬硬造、内容存在偏差、内容过于简略、存在与项目无关的文字内容、内容逻辑漏洞或错误、方案中内容前后不一致。 |
| 售后服务方案承诺 | 10分 | 报价人应当针对本项目提供以下完善的售后服务方案及承诺，内容至少包含①为本项目配备的售后服务人员；②设备在使用过程中出现质量问题的处理方法；③报价人备品备件准备情况等要点。上述3项内容中：（1）内容完整且阐述详细，完全符合项目要求得10分；（2）每有一项内容缺失扣3分；（3）每有一处内容存在不足或不符合本项目要求扣1分，扣完为止。（4）未提供方案的不得分。 说明:内容存在不足或不符合本项目要求指以下情形中的任意一项:内容不切合实际、内容描述不合理、内容针对性差、内容不适用本项目特性、内容生搬硬造、内容存在偏差、内容过于简略、存在与项目无关的文字内容、内容逻辑漏洞或错误、方案中内容前后不一致。 |
| 商务 | 质量保证期 | 10分 | 评分成员会根据报价人承诺的质量保证期进行详细评审。质量保证期在1年基础上，每延长1年得2分。基础分6分。即：质量保证期1年，得6分；质量保证期2年，得8分；依此类推。最高得分10分。 |
| 同类产品业绩 | 10分 | 成交单位近三年以来（2022年1月1日至今），具有类似项目业绩的，需同时提供合同复印件（包含首页、金额及签字盖章页及供货清单）、每个业绩得2.5分，最高10分。类似业绩是指：业绩中包含垃圾亭类产品，以合同复印件为准，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全不得分，内容不清晰将不予采信。 |

附件2：

报  价  文  件

## 格式1

**报价文件的封皮**

正本/副本

**报 价 文 件**

项目名称：大连海洋大学大黑石校区垃圾分类亭采购项目

项目编号：DHS25-03

报价人名称 ：

报  价  文  件 内 容

项目名称：大连海洋大学大黑石校区垃圾分类亭采购项目

项目编号：DHS25-03

报价人名称：（公章）

报价人地址：

联系人：

联系电话：

日期： 2025 年   月   日

**1.营业执照副本（清晰完整扫描件）、开户行、账号、资质证书（复印件应加盖公章）**

**2.法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书**

姓名： ，性别： ，出生日期： ，现任职务： ，系 （报价人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

|  |
| --- |
| （※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※） |

报价人名称（加盖单位公章）：

日期： 2025年 月 日

**3.法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书**

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名： 身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名： 身份证号码：

工作单位：

住址： 电话：

现委托 就（项目编号、项目名称、包号）报价中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 2025 年 月 日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

|  |
| --- |
| （※授权委托人身份证正、反面复印件※） |

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：

邮政编码 ：

传真： 电话：

日期: 2025年 月 日

**4.承诺书**

致：大连海洋大学

项目名称： 我单位经详细研究决定，愿以人民币：××.××元（大写：××元）进行报价，详细报价见下表。并按项目需求、合同条款的要求完成所有相关工作。

注：最高限价5.2万元。总价格和分价格均不得高于最高限价，任何一项高于最高限价均为无效报价。

项目完成时间：合同签订后×日内完成。质保期：×年。

我方已详细全部资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

一旦我方成交，我方保证按贵方的要求完成供货工作，按时签订合同并全面履行合同。

我单位在项目开展及最终过程结算中，承诺结算价不超过本项目采购预算价。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：   2025 年   月   日

**5.声明函**

致大连海洋大学：

我单位参加贵单位组织的 采购活动，我单位郑重承诺：

我公司在参加本次学校采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我单位将自动弃权资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期： 2025年   月   日

**6.满足产品技术参数要求情况**

**技术规格偏离表**

|  |
| --- |
| 包号/序号：产品名称：数量： |
| 招标文件要求 | 报价文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 备注 |
| 按采购参数要求：一、钢结构参数 |  |  |  |  |
| 按采购参数要求：二、围护材料参数 |  |  |  |  |
| 按采购参数要求：三、加工工艺参数 |  |  |  |  |
| 按采购参数要求：四、垃圾桶参数 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而报价人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

**填表要求：**

1．“报价文件响应内容”一栏由报价人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“报价文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由报价人对偏离的情况做详细说明。

报价人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）

或其授权委托人(签字或盖章)：

日期： 2025年 月 日

**7. 钢材由生产厂家提供的检测报告（需清晰可辨）**

**（格式自拟）**

**8.实用性、外观情况（描述情况要与提供的样品保持一致）**

**（格式自拟）**

**9.项目实施方案及供货期限保障措施**

**（格式自拟）**

**10.售后服务方案承诺**

**（格式自拟）**

**11.质量保证期承诺**

**（格式自拟）**

**12.同类产品业绩（自2022年1月1日至今的近三年具有类似项目业绩，提供内容见综合评分中的同类产品业绩）**

**（1）业绩明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业绩名称 | 金额 | 合同日期 | 业绩类型 |
| 业绩1 | 　 | 　 | 　 |  |
| 业绩2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 业绩3 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 业绩4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 业绩5 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**（2）按业绩顺序依次提供每个业绩的合同复印件（包含首页、金额及签字盖章页及供货清单）**